Biến trở volume được sử dụng rộng rãi trong các mạch công suất, âm li... Có tên tiếng Anh là potentionmeter.
Biến trở volume hoạt động như 1 điện trở có khả năng thay đổi điện trở khi vặn núm điều chỉnh

Thông số sản phẩm:
- Độ dài núm chỉnh: 15mm
- Đường kính núm chỉnh: 7mm
- Loại biến trở: Volume đơn, có 3 chân

Thông số điện:
- Tổng trở kháng: 50KΩ
- Tổng dung sai kháng chiến: ± 20%

Tính chất cơ lý
- Góc quay toàn bộ: 300 ± 10 (độ)
- Khoảng cách quay: 10 ~ 200 gf.cm
- Sức mạnh dừng quay: 3.0Kgf.cm
- Độ bền kéo: đẩy: 7.0kgf phút

Độ bền
- Vòng quay: 10.000 chu kỳ

Mua hàng số lượng liên hệ Zalo: 0328375753
Website: https://khiemaudio.com/