Mạch công suất cho loa karaoke gia đình, công suất cao, bảo vệ chống bụp loa không cần relay.
Thích hợp cho quý khách độ chế loa karaoke gia đình, đảm bảo không ù xì.
Mạch chịu được tải loa từ 2-4ôm.
công suất 300W, đánh căng được cặp loa 25 từ 120 (cặp loa nối song song), 1 loa đơn 30-40.
Dòng yêu cầu từ 25A khi cấp áp 12v, dòng yêu cầu từ 13A khi cấp áp 24v để cho công suất đạt đỉnh 
Sản phẩm được thiết kế và sản xuất bởi KHIEM AUDIO, quý khách có thắc mắc nào liên quan đến mạch Class D thì liên hệ shop hoặc qua zalo 0328375753.
Mỗi đơn hàng trước khi gói sẽ được quay video thử mạch, đảm bảo chất lượng hàng điện tử không có bất cứ sự cố nào.
Video test mạch công suất trên Youtube: https://youtu.be/Wzc_b7flqwY
WEB: https://khiemaudio.com/

<iframe class="video_youtube" src="https://www.youtube.com/embed/Wzc_b7flqwY" title="Mạch công suất cho loa karaoke gia đình, công suất 300W chuẩn, bảo vệ chống bụp loa..." frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>