CS8683H là mạch khuếch đại công suất âm thanh Class D mono hiệu suất cao 120W
CS8686H được tích hợp tính năng bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá nhiệt, giúp bảo vệ chip một cách hiệu quả khỏi bị hư hỏng trong điều kiện làm việc bất thường. Điện áp nguồn trong phạm vi 24V, nó có thể điều khiển loa có tải thấp tới 2Ω và có thể cung cấp công suất cực đại lên tới 145W; trong điện áp nguồn 30V, nó có thể điều khiển loa có tải thấp tới 4Ω , cung cấp công suất liên tục 130W với hiệu suất lên tới 94% . 
Thông số mạch công suất:
- Dùng nguồn 24VDC --> loa 4 Ω --> 75W.
- Dùng nguồn 28VDC --> loa 4 Ω --> 112W.
- Dùng nguồn 30VDC --> loa 4 Ω --> 130W.
- Dùng nguồn 24VDC --> loa 2 Ω --> 145W.
- Dùng nguồn 28VDC --> loa 2 Ω --> 145W.
Ưu điểm của mạch công suất:
- Hiệu suất lên tới 94%.
- Với chức năng triệt tiêu nhiễu AM.
- Dải điện áp nguồn lớn hơn 12VDC~30VDC.
- Bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá nhiệt.
- Chức năng chống méo tốt.
Sản phẩm bên shop KHIEM AUDIO sẽ được quay video test mạch trước khi gửi đơn cho quý khách mua hàng.
Mọi thắc mắc liên hệ shop hoặc qua Zalo: 0328375753.
