Hiệu suất chuyển đổi: Lên đến 92% (điện áp đầu ra càng cao, hiệu suất càng cao)
Tần số chuyển mạch: 150KHz
Thuộc tính mô-đun: Mô-đun giảm điện áp độc lập (buck)
Bảo vệ ngắn mạch: Hạn chế dòng điện, khôi phục từ từ
Nhiệt độ hoạt động: Cấp độ công nghiệp (-40 đến +85) (công suất đầu ra 10W trở xuống)
Độ tăng nhiệt độ tải đầy đủ: 40
Điều chỉnh tải: ± 0,5%
Điều chỉnh điện áp: ± 2,5%
 
Thông số kỹ thuật:
Điện áp đầu vào: 4-35V
Điện áp đầu ra: 1.23-30V (Có thể điều chỉnh)
Dòng điện đầu ra: Dòng điện định mức là 2A, tối đa 3A (Cần có thêm bộ tản nhiệt)
Kích thước: 48 * 23 * 14mm (dài * rộng * cao)

Quý khách có thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm thì liên hệ shop hoặc qua zalo 0328375753.
Mỗi đơn hàng trước khi gói sẽ được quay video thử mạch, đảm bảo chất lượng hàng điện tử không có bất cứ sự cố nào.