CS8683 được tích hợp tính năng bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá nhiệt, giúp bảo vệ IC một cách hiệu quả khỏi bị hư hỏng trong điều kiện làm việc bất thường.
Điện áp nguồn trong phạm vi 22V, nó có thể điều khiển loa có tải thấp tới 2Ω và có thể cung cấp công suất liên tục lên tới 80W; trong phạm vi điện áp nguồn 30V, nó có thể điều khiển loa có tải thấp tới 4Ω, cung cấp Công suất liên tục 120W với hiệu suất lên tới 94%. CS8683H cung cấp một dạng gói nhỏ cho khách hàng lựa chọn, có thể tiết kiệm đáng kể diện tích PCB cho khách hàng. Phạm vi nhiệt độ hoạt động định mức của nó là -40oC đến 85oC.
●Công suất đầu ra: 
       120W  ở mức 10% THD+N, VDD = 28V@RL = 4Ω
       75W  ở 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 4Ω
       80W  ở mức 1% THD+N, VDD = 24V@RL = 3Ω
       100W  ở mức 10% THD+N, VDD = 20V@RL = 2Ω
● Hiệu suất lên tới 94%
● Nhiều tần số chuyển đổi là tùy chọn, có chức năng triệt tiêu nhiễu AM
● Điện áp nguồn đơn rộng 4,7V~45V
● Điều khiển chức năng MUTE và ON OFF DRIVER 
● Bảo vệ loa bao gồm bộ giới hạn công suất có thể điều chỉnh cộng với bảo vệ DC
●Bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ nhiệt độ tốt với chức năng phục hồi tự động
● Chức năng chống méo và chống pop tốt
●Có thể điều chỉnh ba mức khuếch đại
● Đầu vào vi sai

Mọi thắc mắc liên hệ shop hoặc qua zalo: 0328375753
                                                           web: khiemaudio.com
Mỗi đơn hàng trước khi gói sẽ được quay video thử mạch, đảm bảo chất lượng hàng điện tử không có bất cứ sự cố nào.
Video test mạch công suất sử dụng IC CS8683 Youtube: https://youtu.be/DKIFBkUMmnc?si=mJwWcrxkF_Lw5tWN

<iframe class="video_youtube" src="https://www.youtube.com/embed/DKIFBkUMmnc" title="Chế mọi loa đơn giản chỉ dùng mạch công suất này" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

<iframe class="video_youtube" src="https://www.youtube.com/embed/Pqp8_MREt9E" title="Thử mạch công suất class d, xem dạng sóng có được như lời đồn??" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>