Van số mini, cho ae chế loa karaoke bao hót.
Sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại shop. ( hỗ trợ quý khách nào cần câu volume nha ).
Sử dụng nguồn đơn 8-12VDC.( quý khách nào sài nguồn cao hơn liên hệ shop tặng thêm mạch hạ áp nha).
Mạch kết nối Bluetooth để kết nối âm thanh.
Mạch kết nối wifi để điều chỉnh như van số trên thị trường (không cần phải kéo dây cắm để kết nối với laptop bất tiện). Có thể dùng bất cứ thiết bị thông minh nào để điều chỉnh.
Chế mạch này quý khách hàng điều gain qua Wifi, bao cân ca sỹ, bao cân ae cho thuê loa sợ vặn lung tung cháy loa...
Mọi thắc mắc liên hệ shop qua zalo: 0328375753.
Video hướng dẫn sử dụng van số trên Youtube : https://youtu.be/Oiz3Iyyk5A4?si=0SnwMevPi-2sv3pt

Mạch công suất cho loa karaoke gia đình, công suất cao, dùng bình 12V, bảo vệ chống bụp loa không cần relay.
Thích hợp cho quý khách độ chế loa karaoke gia đình, đảm bảo không ù xì.
Mạch chịu được tải loa từ 2-4ôm.
công suất 145W, đánh căng được cặp loa 20 từ 80 (cặp loa nối song song).
Mạch tích hợp tăng áp, dùng cho bình 12v hoặc pin3s dòng yêu cầu từ 10A để cho công suất đạt đỉnh 
Sản phẩm được thiết kế và sản xuất bởi KHIEM AUDIO, quý khách có thắc mắc nào liên quan đến mạch Class D thì liên hệ shop hoặc qua zalo 0328375753.
Mỗi đơn hàng trước khi gói sẽ được quay video thử mạch, đảm bảo chất lượng hàng điện tử không có bất cứ sự cố nào.
Video test mạch công suất trên Youtube: https://youtu.be/DKIFBkUMmnc?si=mJwWcrxkF_Lw5tWN

<iframe class="video_youtube" src="https://www.youtube.com/embed/DKIFBkUMmnc" title="Chế mọi loa đơn giản chỉ dùng mạch công suất này" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

<iframe class="video_youtube" src="https://www.youtube.com/embed/Oiz3Iyyk5A4" title="Van số mini chế karaoke, điều khiển qua wifi ( Made in VIETNAM )." frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
